** **

**Спецификация:**

**Автобус, категории М3, класса III для междугородней перевозки пассажиров**

**Автобус FoxBus Кабриолет 62411-11 (на базе шасси Iveco Daily 70C17 M6 CC/P)**

**Год выпуска: 2021**

**Страна изготовитель шасси, на базе которого изготавливается автобус: Испания**

**Корпус автобуса: композитные материалы и алюминиевые сэндвич панели**

**Гарантия на шасси: 2 года или 200 000 км**

**Гарантия на оборудование автобуса: 1 год или 100 000 км**

**Срок изготовления: в наличии**

**Номер шасси: ZCFC170С40D668446**

**VIN автобуса: XZT624121M0000085**

**Техническое задание: № 21-09**

**Пробег 2 940 км (участие в выставке в Санкт-Петербурге и мероприятиях в Нижнем Новгороде)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ** | | Наружная длина | 8 730 мм |
| Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм |
| Расстояние между осями колёс | 4 750 мм |
| Наружная высота (с кондиционером) | 3 150 мм |
| Дорожный просвет | 171 мм |
| **Вместимость салона** | **31 посадочное место + 1 гид + 1 водитель** |
| **СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч |
| **РАСХОД ТОПЛИВА** | | **Городской** | **17,5 л / 100 км** |
| **Загородный** | **13,5 л / 100 км** |
| **Смешанный** | **15,5 л / 100 км** |
| **ТОПЛИВО** | | Дизельное | Евро- 5 |
| Емкость бака | 100 литров |
| **ДВИГАТЕЛЬ**  **C:\Users\User\Desktop\daily2.jpg** | | Модель | Iveco F1C |
| Рабочий объем | 2 998 см³ |
| Топливная система | Common Rail |
| Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) |
| **Мощность** | max170 л/с , 3 500 об/мин |
| **Крутящий момент** | Max 430 Н/м, 2 800 об/мин |
|  | **Базовое оборудование шасси:** | | |
| **1** | **Механическая 6-и ступенчатая коробка передач** | | |
| **2** | Радиоподготовка (антенна на крыше) | | |
| **3** | Набор инструментов: противооткатный башмак (1 шт.), домкрат 4 тонны, приспособление для домкрата, баллонный ключ, вороток для баллонного ключа, буксировочная петля | | |
| **4** | Бортовой компьютер со стандартным функционалом | | |
| **5** | Антиблокировочная система тормозов ABS | | |
| **6** | Система электронного распределения тормозных усилий EBD | | |
| **7** | Система электронного вспомогательного экстренного торможения EBA | | |
| **8** | Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + антипробуксовочная система ASR | | |
| **9** | Сиденье водителя на подвеске с регулировкой жесткости, с 4-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности | | |
| **10** | Отопление водителя от системы отопления двигателя | | |
| **11** | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов | | |
| **12** | Колеса: штампованные диски R16 (шины летние 225/75 R16C 121/120R) 6 шт.  P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка | | |
| **13** | Запасное колесо (шина летняя 225/75 R16C 121/120R) 1 шт. | | |
| **14** | Генератор 180А (12В) | | |
| **15** | Пневматическая задняя подвеска | | |
| **16** | Топливный бак 100 л | | |
| **17** | Подогрев сиденья водителя | | |
| **18** | Штатный кондиционер водителя | | |
| **19** | Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах | | |
| **20** | Выхлопная труба слева у заднего колеса | | |
| **21** | Климат- контроль водителя (штатный) | | |
| **22** | Круиз контроль | | |
| **23** | Передние противотуманные фары | | |
|  | **Комплектация автобуса:** | | |
| **1** | Пассажирские сиденья класса "Турист" с высокой спинкой (верхняя часть спинки с выступами), с регулировкой наклона спинки, с подлокотниками; с 3-х точечными ремнями безопасности (отделка сидений: экокожа влагостойкая) | | |
| **2** | Подиум под сиденьями (высота 100 мм) | | |
| **3** | Напольное покрытие Grabo (Венгрия) | | |
| **4** | Багажный отсек в задней части кузова, **2,1 м**³ | | |
| **5** | Отдельный отсек для запасного колеса со съемной крышкой, механизм для снятия / установки запасного колеса | | |
| **6** | Панорамное остекление кузова (съемные одинарные стекла на металлических рамках (крепление на 4 болта каждая) | | |
| **7** | Подогрев боковых передних стекол в зоне зеркал заднего вида | | |
| **9** | Стандартная Термо / гидро / шумо изоляция салона | | |
| **10** | Отделка салона декоративной влагостойкой экокожей в тон с сиденьями (стены) | | |
| **11** | Отделка оконных проемов композитным антивандальным материалом (cтеклопластик, цвет бежевый RAL 1001) | | |
| **12** | Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод) | | |
| **13** | Замок для блокировки сдвижной двери во время движения | | |
| **14** | Задняя дверь распашная со съемным остеклением (аварийный / запасной выход) с блокировкой открывания | | |
| **15** | Автономный отопитель жидкостный Теплостар 14ТС-10 МИНИ GP (**14 кВт)** (3 функции: предпусковой подогрев двигателя, послепусковой догреватель, отопитель салона) | | |
| **16** | Отопление салона конвекторами – 2 шт. | | |
| **17** | Ленточные потолочные LED светильники (дневной / белый притухающий)  Ленточные потолочные LED светильники (ночной синий)  Подсветка подиума ленточные LED светильники (цвет синий)  Подсветка подиума со стороны конвекторов, ленточные LED светильники (цвет синий)  Влагостойкая диодная лента IP65-68 | | |
| **18** | Подсветка передней подножки – LED светильники 2 шт. | | |
| **19** | Солнце защитная шторка для водителя | | |
| **20** | Передние фары – штатная оптика IVECO | | |
| **21** | Передние ходовые огни встроенные в штатную оптику IVECO | | |
| **22** | Задняя оптика модульная светодиодная | | |
| **23** | Контурные огни по периметру кузова – верхние передние белые 2 шт. и задние красные 2 шт., нижние маркерные оранжевые 6 шт. | | |
| **24** | Звуковая сигнализация при движении задним ходом | | |
| **25** | Аварийный молоток (5 шт.) | | |
| **26** | Кронштейн для крепления огнетушителя ТГ2 – 3 шт. | | |
| **27** | Цвет кузова: **Красный (RAL 3020)** | | |
| **28** | Непромокаемые шторы для защиты от грязи и прохлады на лето | | |
| **29** | Непромокаемые шторы для разделения кабины водителя и пассажирского салона | | |
| **30** | Крыша сдвижная, тент непрозрачный цвет красный | | |
| **31** | Заградительные поручни безопасности для эксплуатации без окон и штор | | |
| **Дополнительное оборудование (включено в стоимость)** | | | |
| **1** | Сиденье гида класса «Турист» C05.2 (регулировка угла наклона, два подлокотника, 3-х точечный ремень безопасности + обшивка в тон общего салона) | | |
| **2** | Влагостойкие материалы повышенной износостойкости:  - Отделка салона: Потолок Krit 04; задняя часть и борта триплированный Krit 01  - Отделка кресел: Боковая, торцевая и задняя часть кресла, накладной подголовник Krit 01; центральная и подголовная часть Krit 04  - Накладной подголовник: Krit 01 | | |
| **3** | Вышивка лого на подголовниках (32 шт.) FOXBUS | | |
| **4** | Ручки на спинку сидений горизонтальные (26 шт. + 1 шт. сиденье гида) цвет ручек черный | | |
| **5** | Сетки на спинку кресел | | |
| **6** | Столик складной 26 шт. | | |
| **7** | Автономный воздушный независимый отопитель Планар 8ДМ-12 (6 кВт) | | |
| **8** | Пульт управления цифровой для отопителя Планар 8ДМ-12 | | |
| **9** | Система вызова экстренных служб «Гранит-навигатор-6.18» (соответствует ГОСТ предъявляемым автопроизводителям) (внесение отметки в ПТС) | | |
| **10** | Тахограф Continental VDO DTCO 3283 с блоком СКЗИ | | |
| **11** | Дополнительные боковые багажные отделения углубленные (левый и правый борт) с подсветкой, отделка рифленый алюминий, полезный объем не менее 1,45 м³ | | |
|  | Динамики в салон автобуса для аудио системы Pioneer TS-A1370F (300W / 50W) (комплект 8 шт.) | | |
| **12** | Pioneer MVH-A100V формата 2 Din (без дисков, с поддержкой DVD и камеры заднего вида) | | |
| **13** | Камера заднего вида AVIS AVS388CPR CMOS | | |
| **14** | Рамка переходная 2 Din Iveco Daily + комплект крепежа (шахта) | | |
| **15** | Автомобильная караоке-система ACV KW-2M (установка в правой нише) | | |
| **16** | Динамик для караоке системы (300W / 50W) (комплект 4 шт.) | | |
| **17** | Экранированные провода для исключения помех в работе караоке-системы Kicx 2RCA SCV25 | | |
| **18** | Усилитель Pioneer GM-A3702 (для караоке-системы) | | |
| **19** | Преобразователь напряжения ACV для караоке-системы | | |
| **20** | Плафон над водителем (кнопку включения установить с левой стороны от водителя на панели с кнопками) | | |
| **21** | Динамики в салон автобуса для караоке системы Pioneer TS-A1370F (300W / 50W) (комплект 4 шт.)  установка (в накладке рейс- указателя и в задней маске) | | |
| **22** | Автоусилитель SONY XM-N1004//Q (для аудиосистем) | | |
| **23** | Накладки на задние колесные арки | | |
| **24** | USB разъемы для зарядки электронных устройств 5В / 2,1А / 1А (комплект 13 шт., установка между креслами) | | |
| **25** | Оконные шторы (красные края) | | |
| **26** | Отстрочка на креслах, потолке, бортах в виде ромба | | |

Схема расположения сидений 62411-11:



Фото салона:

