 ООО «Инновационные технологии», 606120

Нижегородская область, Павловский район,

г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86, стр. 2

официальный сайт: [**www.foxbus.ru**](http://www.foxbus.ru/)

**Юрьев Сергей**

Руководитель коммерческого отдела

**т. 8-963-232-91-51**

email: [**su@foxbus.ru**](mailto:su@foxbus.ru)

**C:\Users\User\Desktop\footer_logo.jpg**

**Спецификация: Автобус среднего класса**

**для междугородней перевозки пассажиров**

**Автобус FoxBus 62412-01**

**Общая стоимость автобуса: 7 431 875 руб.**

**Год выпуска: 2021**

**Страна изготовитель шасси, на базе которого изготавливается автобус: Испания**

**Шасси: 100% двухсторонняя оцинкованная сталь**

**Корпус автобуса: композитные материалы и алюминиевые сэндвич панели**

**Гарантия на шасси: 2 года или 200 000 км**

**Гарантия на оборудование автобуса: 1 год или 100 000 км**

**Шасси vin \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Автобус vin \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ТЗ 21-37**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ** | | Наружная длина | 8 730 мм |
| Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм |
| Расстояние между осями колёс | 4 750 мм |
| Наружная высота (с кондиционером) | 3 150 мм |
| Дорожный просвет | 171 мм |
| **Вместимость салона** | **31 посадочное место + 1 гид + 1 водитель** |
| **ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ** | | Полезная длина салона: | 6 410 мм |
| Ширина салона (передняя часть): | 2 086 мм |
| Ширина салона (задняя часть): | 2 284 мм |
| Высота салона: | 2 000 мм |
| **МАССА** | | Снаряженная масса | 4 346 кг |
| Максимальная разрешенная масса | 7 200 кг |
| Грузоподъемность (включая водителя) | 2 854 кг |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 2 500 кг |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 5 350 кг |
| **СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч |
| **РАСХОД ТОПЛИВА** | | **Городской** | **17,5 л / 100 км** |
| **Загородный** | **13,5 л / 100 км** |
| **Смешанный** | **15,5 л / 100 км** |
| **ТОПЛИВО** | | Дизельное | Евро-4, 5 |
| Емкость бака | 100 литров |
| **ДВИГАТЕЛЬ**  **C:\Users\User\Desktop\daily2.jpg** | | Модель | Iveco F1C |
| Рабочий объем | 2 998 см³ |
| Топливная система | Common Rail |
| Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) |
| Мощность | 170 л/с при 2 800 - 3 500 об/мин |
| Крутящий момент | 430 Н/м при 1 600 - 2 800 об/мин |
|  | **Базовое оборудование автомобиля:** | | |
| **1** | **Механическая 6-и ступенчатая коробка передач** | | |
| **2** | Аудиоподготовка (антенна) | | |
| **3** | Набор инструментов: противооткатный башмаки (2 шт.), домкрат 4 тонны, приспособление для домкрата, баллонный ключ, вороток для баллонного ключа, буксировочная петля | | |
| **4** | Бортовой компьютер со стандартным функционалом | | |
| **5** | Сиденье водителя на подвеске с регулировкой жесткости, с 4-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности | | |
| **6** | Отопление водителя от системы отопления двигателя | | |
| **7** | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов | | |
| **8** | Колеса: штампованные диски R16 (Шины 225/75 R16C) 6 шт.  P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка | | |
| **9** | Запасное колесо (Шина 225/75 R16C) 1 шт. | | |
|  | **Дополнительные опции (все входят в стоимость):** | | |
| **1** | Генератор 180А (12В) | | |
| **2** | Пневматическая задняя подвеска | | |
| **3** | Топливный бак 100 л | | |
| **4** | Подогрев сидения водителя с обогревом | | |
| **5** | Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах | | |
| **6** | Выхлопная труба слева у заднего колеса | | |
| **7** | Штатный круиз-контроль | | |
| **8** | Штатные передние противотуманные фары | | |
| **9** | Штатный клима-контроль | | |
|  | **Комплектация автобуса:** | | |
| **1** | Кондиционер **Yilkar YK 155 MB (пр-во Турция) (16 кВт)** с установкой вентиляционного короба совмещенного с багажными полками (производство "Инновационные технологии") с дефлекторами | | |
| **2** | Подиум под сиденьями (высота 100 мм) | | |
| **3** | Напольное покрытие Транспортный линолеум **Grabo пр-во Венгрия** | | |
| **4** | Багажный отсек в задней части кузова, **2,1 м**³ с подсветкой (отделка: Транспортный линолеум и стеклопластиковые панели) | | |
| **5** | Отдельный отсек для запасного колеса со съемной крышкой, механизм для снятия / установки запасного колеса | | |
| **6** | Панорамное остекление кузова стеклопакет | | |
| **7** | Подогрев боковых передних стекол в зоне зеркал заднего вида | | |
| **8** | Стандартная Термо / гидро / шумо изоляция салона (борт, потолок) | | |
| **9** | Аварийно-вентиляционный стеклянный люк (2 шт.) | | |
| **10** | Отделка салона декоративной тканью в тон с сиденьями (стены, потолок) | | |
| **11** | Отделка оконных проемов композитным антивандальным материалом | | |
| **12** | Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод, АДОР) | | |
| **13** | Задняя дверь распашная (аварийный / запасной выход) с блокировкой открывания | | |
| **14** | Автономный отопитель жидкостный Теплостар 14ТС-10 МИНИ GP (**14 кВт**) (3 функции: предпусковой подогрев двигателя, послепусковой догреватель, отопитель салона) | | |
| **15** | Отопление салона конвекторами - 2 шт. | | |
| **16** | Ленточные потолочные LED светильники (дневной / ночной свет) - 6 шт. | | |
| **17** | Подсветка подиума кресел ленточными светильниками LED - 2 шт. | | |
| **18** | Подсветка передней подножки - точечные LED светильники - 2 шт. | | |
| **19** | Солнце защитная шторка для водителя | | |
| **20** | Передние фары – IVECO | | |
| **21** | Передние ходовые- IVECO | | |
| **22** | Задняя оптика модульная светодиодная LED | | |
| **23** | Контурные огни по периметру кузова - верхние 4 шт., нижние 6 шт. | | |
| **24** | Звуковая сигнализация при движении задним ходом | | |
| **25** | Аварийный молоток (5 шт.) | | |
| **26** | Кронштейн для крепления огнетушителя - 2 шт. | | |
| **27** | Тахограф Continental VDO DTCO 3283 с блоком СКЗИ + датчик скорости + монтажный комплект | | |
| **28** | Система вызова экстренных служб "ЭРА ГЛОНАСС" Гранит-навигатор-6.18 | | |
| **29** | **Цвета: Белый RAL 9003** | | |
| **Дополнительное оборудование** | | | |
| **1** | **Тонирование пленкой 5%** | | |
| **2** | **Двойны дефлекторы** | | |
| **3** | **Материал повышенной износостойкости**  **- Отделка салона: потолок Spirit Aura, багажные полки триплированный Spirit Aura, борта триплированный Spirit Ocean**  **- Отделка креселОсновная часть кресла Spirit Ocean**  **- Лепестки кресла Spirit Aura** | | |
| **4** | **Кресла С05.2 Люкс** | | |
| **5** | **3-х точечные ремни безопасности** | | |
| **9** | **Отделка салона цвет серый** | | |
| **10** | **Автономный воздушный независимый отопитель Планар 8ДМ-12 (6 кВт)** | | |
| **11** | **Фильтровентиляционное устройство (ФВУ)** | | |
| **12** | **Распределение света по кнопкам включения:**  **Подсветка потолка (белая) клавиша 1**  **Подсветка потолка (синяя) клавиша 2**  **Подсветка багажных полок (красная) клавиша 3**  **Подсветка подиума (синяя) клавиша 4** | | |
| **13** | **Магнитола формата 2 Din (без дисков, с поддержкой DVD и камеры заднего вида)** | | |
| **14** | **Динамики Pioneer GM-A3702 4 шт.** | | |
| **15** | **Камера заднего вида MyDean VCM-400C рамка заднего номера (цвет черный)** | | |
| **16** | **Выключатель массы 14.923.01 с несъемным ключом, 250А, 69x69x75мм (Osculati, Италия)** | | |
| **17** | **Шторы бежевые** | | |
| **18** | **Поручни черный глянец** | | |
| **19** | **Дополнительный кронштейн огнетушителя** | | |
| **21** | **Шумоизоляция моторного отсека** | | |
| **22** | **Кресло гида** | | |
| **23** | **Боковые багажные отделения левый и правый борт** | | |
| **24** | **Автомобильная караоке-система Ealsem TS-888** | | |
| **25** | **Усилитель Pioneer GM-A3702 (для караоке-системы)** | | |
| **26** | **Преобразователь напряжения ACV ВС-306 (инвертор 12-220V, 250W) для караоке-системы** | | |
| **27** | **Экранированные провода для исключения помех в работе караоке-системы Kicx 2RCA SCV25** | | |
| **28** | **Динамики Pioneer GM-A3702 4 шт.** | | |

Схема расположения сидений:



Фото салона (образец):

