****

ООО «Инновационные Технологии» 606120

Нижегородская область, Павловский район,

г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86, стр. 2

официальный сайт: [www.foxbus.ru](http://www.foxbus.ru/)

**Юрьев Сергей**

Руководитель коммерческого отдела

**т. 8-963-232-91-51**

email: [su@foxbus.ru](mailto:su@foxbus.ru)

**Спецификация:**

**Автобус, категории М3, класса III для междугородней перевозки пассажиров**

**Автобус FOXBUS 62412-01**

**Общая стоимость автобуса: 8 999 000**

**Год выпуска: 2022**

**Страна изготовитель шасси, на базе которого изготавливается автобус: Испания**

**Шасси: 100% двухсторонняя оцинкованная сталь**

**Корпус автобуса: композитные материалы**

**Гарантия на шасси: 2 года или 200 000 км**

**Гарантия на оборудование автобуса: 1 год или 100 000 км**

**ТЗ 21-46**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ** | | Наружная длина | 8 730 мм |
| Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм |
| Расстояние между осями колёс | 4 750 мм |
| Наружная высота (с кондиционером) | 3 150 мм |
| Дорожный просвет | 171 мм |
| **Вместимость салона** | **31 посадочное место + 1 гид + 1 водитель** |
| **СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч |
| **РАСХОД ТОПЛИВА** | | **Городской** | **17,5 л / 100 км** |
| **Загородный** | **13,5 л / 100 км** |
| **Смешанный** | **15,5 л / 100 км** |
| **ТОПЛИВО** | | Дизельное | Евро-6 |
| Емкость бака | 100 литров |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | | Модель | Iveco F1C |
| Рабочий объем | 2 998 см³ |
| Топливная система | Common Rail |
| Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) |
| Мощность | max180 л/с , 3 500 об/мин |
| Крутящий момент | Max 430 Н/м, 2 800 об/мин |
|  | **Базовое оборудование автомобиля:** | | |
| **1** | **Механическая 6-и ступенчатая коробка передач** | | |
| **2** | Аудиоподготовка (антенна) | | |
| **3** | Набор инструментов: противооткатный башмаки (2 шт.) | | |
| **4** | Бортовой компьютер со стандартным функционалом | | |
| **5** | Сиденье водителя на подвеске с регулировкой жесткости, с 3-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности | | |
| **6** | Отопление водителя от системы отопления двигателя | | |
| **7** | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов | | |
| **8** | Колеса: штампованные диски R16 (Шины 225/75 R16) 6 шт.  P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка | | |
| **9** | Запасное колесо (Шина 225/75 R16) 1 шт. | | |
| **10** | Генератор 180А (12В) | | |
| **11** | Пневматическая задняя подвеска | | |
| **12** | Топливный бак 100 л | | |
| **13** | Выхлопная труба слева у заднего колеса | | |
| **14** | Подогрев сиденья водителя | | |
| **15** | Круиз - контроль (штатный) | | |
| **16** | Передние противотуманные фары ( штатные) | | |
| **17** | Климат- контроль водителя (штатный) | | |
|  | **Комплектация автобуса:** | | |
| **1** | Пассажирские сиденья класса "Турист" с высокой спинкой, ткань, регулировкой наклона спинки (26 сидений), складывающимися подлокотниками по проходу (13 сидений) | | |
| **2** | Кондиционер **Yilkar YK 155 MB (пр-во Турция) (16 кВт) или аналог** с установкой вентиляционного короба и дефлекторами | | |
| **3** | Подиум под сиденьями (высота 100 мм) | | |
| **4** | Напольное покрытие Транспортный линолеум | | |
| **5** | Багажный отсек в задней части кузова, **2,1 м**³ с подсветкой (отделка: Транспортный линолеум и стеклопластиковые панели) | | |
| **6** | Отдельный отсек для запасного колеса со съемной крышкой, механизм для снятия / установки запасного колеса | | |
| **7** | Панорамное остекление кузова | | |
| **8** | Стандартная Термо / гидро / шумо изоляция салона (борт, потолок) | | |
| **9** | Аварийно-вентиляционный стеклянный люк (2 шт.) | | |
| **10** | Отделка салона декоративной тканью в тон с сиденьями (стены, потолок) | | |
| **11** | Отделка оконных проемов композитным антивандальным материалом | | |
| **12** | Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод) | | |
| **13** | Задняя дверь распашная (аварийный / запасной выход) с блокировкой открывания | | |
| **14** | Автономный отопитель жидкостный Теплостар 14ТС-10 МИНИ GP (**14 кВт**) (3 функции: предпусковой подогрев двигателя, послепусковой догреватель, отопитель салона) | | |
| **15** | Отопление салона конвекторами - 2 шт. | | |
| **16** | Ленточные потолочные LED светильники (дневной / ночной свет) - 6 шт. | | |
| **17** | Подсветка подиума кресел ленточными светильниками LED - 2 шт. | | |
| **18** | Подсветка передней подножки - точечные LED светильники - 2 шт. | | |
| **19** | Солнцезащитная шторка для водителя | | |
| **20** | Передние фары – IVECO | | |
| **21** | Передние ходовые- IVECO | | |
| **22** | Задняя оптика модульная светодиодная LED | | |
| **23** | Контурные огни по периметру кузова - верхние 4 шт., нижние 6 шт. | | |
| **24** | Звуковая сигнализация при движении задним ходом | | |
| **25** | Аварийный молоток (5 шт.) | | |
| **26** | Кронштейн для крепления огнетушителя - 2 шт. | | |
| **27** | Тахограф Continental VDO DTCO 3283 с блоком СКЗИ + датчик скорости + монтажный комплект | | |
| **28** | Система вызова экстренных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | | |
| **29** | **Стандартные цвета: белый RAL 9003** | | |
| **Дополнительное оборудование** | | | |
| **1** | **Материал повышенной износостойкости**  **- Отделка салона: потолок Spirit Aura, багажные полки триплированный Spirit Aura, борта триплированный Spirit Ocean**  **- Отделка кресел: основная часть кресла Spirit Ocean**  **- Лепестки Spirit Aura** | | |
| **2** | **Кресла С05.2 Люкс** | | |
| **3** | **3-х точечные ремни безопасности** | | |
|  | **Логотип FOXBUS** | | |
| **4** | **Кресло гида** | | |
| **5** | **Автономный воздушный независимый отопитель Планар 44Д-12GP (4 кВт) + Пульт управления ПУ-8М** | | |
| **6** | **Фильтровентиляционное устройство (ФВУ)** | | |
| **7** | **Динамики в салон автобуса Pioneer TS-G1332i (240 W / 35W) (комплект 4 шт.)** | | |
| **8** | **Камера заднего вида** | | |
| **9** | **Автомобильная караоке-система** | | |
| **10** | **Усилитель Pioneer GM-A3702 (для караоке-системы)** | | |
| **11** | **Преобразователь напряжения ACV ВС-306 (инвертор 12-220V, 250W) для караоке-системы** | | |
| **12** | **Экранированные провода для исключения помех в работе караоке-системы Kicx 2RCA SCV25** | | |
| **13** | **Динамики в салон автобуса Pioneer TS-G1332i (240 W / 35W) (комплект 4 шт.) для караоке системы** | | |
| **14** | **Выключатель массы 14.923.01 с несъемным ключом, 250А, 69x69x75мм (Osculati, Италия)** | | |
| **15** | **Шторки в салон автобуса (комплект)** | | |
| **16** | **Порошковое окрашивание поручней (черный глянец)** | | |
| **17** | **Боковые багажные отделения** | | |
| **18** | **Багажные полки с двойным дефлектором** | | |

Схема расположения сидений 62412-01:

****

